../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:166:19:HAL_RS485Ex_Init	5
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:272:13:HAL_UARTEx_WakeupCallback	1
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:287:13:HAL_UARTEx_RxFifoFullCallback	1
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:302:13:HAL_UARTEx_TxFifoEmptyCallback	1
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:387:19:HAL_MultiProcessorEx_AddressLength_Set	2
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:425:19:HAL_UARTEx_StopModeWakeUpSourceConfig	4
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:480:19:HAL_UARTEx_EnableStopMode	3
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:499:19:HAL_UARTEx_DisableStopMode	3
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:518:19:HAL_UARTEx_EnableFifoMode	2
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:559:19:HAL_UARTEx_DisableFifoMode	2
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:605:19:HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold	2
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:654:19:HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold	2
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:719:19:HAL_UARTEx_ReceiveToIdle	20
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:863:19:HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT	6
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:941:19:HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA	7
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:1020:29:HAL_UARTEx_GetRxEventType	1
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:1044:13:UARTEx_Wakeup_AddressConfig	1
../Drivers/STM32WLxx_HAL_Driver/Src/stm32wlxx_hal_uart_ex.c:1062:13:UARTEx_SetNbDataToProcess	2
